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[bookmark: _Toc28157015][bookmark: _Toc123923795][bookmark: _Toc27991496][bookmark: _Toc27577306][bookmark: _Toc20090][bookmark: _Toc25676336][bookmark: _Toc27577375][bookmark: _Toc27991564]1  范围
本文件规定了工程造林苗木质量核验的规范性引用文件、术语和定义、核验内容、核验规则、判定依据、不合格苗木处置等内容和要求。
本文件适用于工程造林苗木到场后至栽植前的质量核验。
[bookmark: _Toc27577376][bookmark: _Toc1548][bookmark: _Toc123923796][bookmark: _Toc27991497][bookmark: _Toc27991565][bookmark: _Toc28157016][bookmark: _Toc25676337][bookmark: _Toc27577307]2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 6000  主要造林树种苗木质量分级
GB/T 16620 林木育种与种子管理术语
LY/T 1000 容器育苗技术
LY/T 2418 苗木质量检验技术规程
[bookmark: _Toc123923797][bookmark: _Toc19574]3  术语和定义
GB 6000、GB/T 16620、LY/T 1000和LY/T 2418界定的术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc19462]4  核验内容
4.1  定性指标 
4.1.1 定性指标核验说明
4.1.1.1  约束性定性指标
苗木到场后，必须核查林草种子生产经营许可证、苗木检疫证明、苗木质量合格证、苗木标签和苗木使用说明。
4.1.1.2  其它定性指标
苗木到场后，必要时还应核查良种（品种）证明材料、苗木种类和苗龄。
4.1.2  定性指标核验方法
苗木到场后，对林草种子生产经营许可证、苗木检疫证明、苗木质量合格证、苗木标签、苗木使用说明和良种（品种）证明材料仅判断有和无；对苗木种类和苗龄，应按GB 6000和GB/T 16620中的定义进行判定。
4.2  定量指标
4.2.1 定量指标核验说明
4.2.1.1  裸根苗
裸根苗的定量指标核验说明如下：
a） 核验指标不应包括土球直径和容器规格；
b） 综合参考条件：无检疫对象病虫害，苗干通直，高径比适中，色泽正常，萌芽力弱的针叶树种和顶端优势强的阔叶树种顶芽发育饱满、健壮，充分木质化，无机械损伤。
4.2.1.2  土球苗
土球苗的定量指标核验说明如下：
a） 指标不应包括根系长度、大于5 cm长I级侧根数、根幅和容器规格；
b） 综合参考条件：土球完整不松散，无检疫对象病虫害，苗干通直，高径比适中，色泽正常，萌芽力弱的针叶树种和顶端优势强的阔叶树种顶芽发育饱满、健壮，充分木质化，无机械损伤。
4.2.1.3  容器苗
容器苗的定量指标核验说明如下：
a） 指标不应包括根系长度、大于5 cm长I级侧根数、根幅和土球直径；
b） 综合参考条件：容器完好不破碎，并形成良好根团，不散团，主根不穿透容器；苗木色泽正常，苗干通直，高径比适中，无机械损伤，无病虫害；休眠期出圃的苗木，应有顶芽，充分木质化。
4.2.2 形态指标
4.2.2.1  地径
用游标卡尺或围尺测量。播种苗、埋条苗、组培苗、移植苗测量苗干基部土痕处的直径，扦插苗、截干苗测量萌发主干基部的直径，低接口嫁接苗为接口以上正常粗度处的直径，高接口嫁接苗为砧木主干基部土痕处的直径。如测量的部位出现膨大或干形不圆，则测量其上部苗干正常起始处。游标卡尺读数精确到0.01 cm，围尺读数精确到0.1 cm。
4.2.2.2  苗高
用钢卷尺、直尺或塔尺测量，自地径沿苗干量至顶芽基部，读数精确到1 cm。
4.2.2.3  胸径
用围尺测量苗干距基部土痕1.3 m处的直径，如测量的部位出现膨大、干形不圆或分枝，则测量其上部苗干正常起始处，读数精确到0.1 cm。
4.2.2.4  冠幅
用钢卷尺或直尺测量，以苗干为中心量取其最长侧枝展开的两侧幅度，再在其垂直交叉方向测量一次，两次读数均精确到1 cm，再计算平均值，精确到1 cm。
4.2.2.5  枝下高
用钢卷尺、直尺或塔尺测量，自基部土痕处沿苗干量至最低分枝点处，读数精确到1 cm。
4.2.2.6  分枝数
采用计数的方式统计直接从苗干上长出的分枝数量。
4.2.2.7  根系长度
用钢卷尺或直尺测量，从苗干基部土痕处量至根端，读数精确到1 cm。
4.2.2.8  大于5 cm长I级侧根数
采用计数的方式统计直接从主根上长出的长度在5 cm以上的侧根数量。
4.2.2.9  根幅
用钢卷尺或直尺测量，以苗干基部土痕处为中心量取其最长I级侧根展开的两侧幅度，再在其垂直交叉方向测量一次，两次读数均精确到1 cm，再计算平均值，精确到1 cm。
4.2.2.10  土球直径
用钢卷尺或直尺测量土球最大处直径，读数精确到1 cm；如两个方向土球直径相差较大，应垂直交叉测量两次，两次读数均精确到1 cm，再计算平均值，精确到1 cm。
4.2.2.11  容器规格
用钢卷尺或直尺测量容器的高度和直径，读数精确到0.1 cm。
4.2.3  综合参考条件 
综合参考条件的核验应使用感官判断。
4.2.4  运输损伤 
运输损伤的核验应使用感官判断。苗木运输损伤分为无损伤、轻度损伤、重度损伤：
a） 无损伤：未出现土球的碎裂以及根系和枝干的破损折断；
b） 轻度损伤：枝干根系表面擦伤，土球表层局部脱落，不影响对苗木的定性指标和定量指标的核验；
c） 重度损伤：从苗干上长出的分枝折断或苗干明显弯折，土球破碎率≥30%，主根断裂，影响对苗木的定性指标和定量指标的核验。
4.2.5  失水状态 
失水状态的核验应使用感官判断。苗木失水状态分为无失水、轻度失水、重度失水：
a） 无失水：叶片和顶芽无萎蔫迹象，根系表层和仍保持湿润状态；
b） 轻度失水：叶片和顶芽出现轻微萎蔫迹象，叶片少量脱落，根系表层仍保持湿润状态，不影响对苗木的定性指标和定量指标的核验；
c） 重度失水：叶片脱落占比高于30%，根系皱缩，表层发干丧失弹性，影响对苗木的定性指标和定量指标的核验。
4.2.6  遗传品质
必要时，苗木遗传品质的核验可按照LY/T 2418的要求进行。
4.2.7  定量指标核验的抽样方法
4.2.7.1  样苗数量要求
同一苗批应根据表1确定定量指标核验抽样的样苗数量。
表 1 苗木检测抽样数量 
                                                                               单位为株
	苗批内苗木总数
	应抽取样苗数

	50以下
	全部抽取

	51～1 000
	50

	[bookmark: _GoBack]1 001～10 000
	100

	10 001～50 000
	250

	50 001～100 000
	350

	100 001～500 000
	500

	500 001以上
	750


4.2.7.2  确定抽样方案
抽样前查看卸车后的苗木情况，确认苗批内苗木株数后，在同一苗批内进行抽样。同一苗批应根据表1确定抽样的样苗数量。
4.2.7.3  卸车后成捆（堆）苗木的抽取
样苗数量确定后，从苗批中随机抽取样捆（堆），抽取的样捆（堆）数量应符合表2的规定。每个样捆（堆）内随机抽取20株～30株苗木作为样苗，直至取得规定数量的样苗。样捆（堆）的苗木数不足20株时，样捆内苗木全部作为样苗。
   表 2  样捆（堆）抽样数量    
                                                                            单位为捆（堆）          
	苗批内样捆（堆）总数
	应抽取样捆（堆）数

	20以下
	≥4

	21～30
	≥6

	31～40
	≥8

	41～50
	≥10

	51～100
	≥12

	101以上
	≥16


4.2.7.4  卸车后不成捆（堆）苗木
样苗数量确定后，应按随机抽样的原则直接抽取样苗。具体操作时，宜随机确定一定数量的取样点，每个取样点随机抽取10株～20株的苗木，直至取得规定数量的样苗。
[bookmark: _Toc18012]5  核验规则
苗木核验检过程中,执行以下规则：
a） 苗木到场卸车后应在24 h内核查完毕；
b） 到场的苗木应按苗批进行核验；
c） 核验人员不应少于3人，其中至少2人应分别来自项目施工单位和工程监理单位；
d） 应填写苗木质量核验单（附录A表A.1）及苗木质量核验数据记录表（附录A表A.2），所有核验人员应签字；
e） 核验过程中对质量不合格的应留存影像记录。
[bookmark: _Toc22517]6  判定依据
应依据造林作业设计中对苗木的定性和定量指标要求，首先确定核验内容，再按照4.1和4.2的内容开展核验。同一苗批内，定性指标应全部符合；定量指标适用于GB 6000时，合格率不应低于GB 6000的要求，不适用于GB 6000时，合格率不应低于95%。
[bookmark: _Toc7756]7  不合格苗木处置
应清点所有判定为不合格的苗木，全部退场，并联系供苗单位补充相应数量的合格苗木。
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（规范性）
工程造林苗木质量核验记录表
表A.1规定了苗木质量核验单
表 A.1  苗木质量核验单
	树种（品种）             苗批编号           苗木总量        株   抽样量        株      
苗木产地：      省（自治区、直辖市）      市（州、盟、地区）       县（市、区、旗）
工程名称：                                                进场时间：

	定性指标核验

具备林草种子生产经营许可证：是[  ] 编号                  否[  ]                                                                                 
具备苗木检疫证明：是[  ] 编号                  否[  ]
具备苗木质量合格证：是[  ] 编号                  否[  ]
具备苗木标签：是[  ]  否[  ]         具备苗木使用说明：是[  ]  否[  ]
要求良种苗木：要求[  ]  未要求[  ]   要求品种苗木：要求[  ]  未要求[  ] 
是否良种苗木：是[  ]  审定[  ]  认定[  ] 良种编号               否[  ]   
是否品种苗木：是[  ]  品种授权编号                  否[  ] 
要求苗木种类：裸根苗[  ] 土球苗[  ] 容器苗[  ] （三选一）
播种苗[  ]  扦插苗[  ]  埋条苗[  ] 截干苗[  ] 嫁接苗[  ] 组培苗[  ] 移植苗[  ] 其他[  ] 
实际苗木种类：裸根苗[  ] 土球苗[  ] 容器苗[  ] （三选一）
播种苗[  ]  扦插苗[  ]  埋条苗[  ] 截干苗[  ] 嫁接苗[  ] 组培苗[  ] 移植苗[  ] 其他[  ] 
是否要求苗龄：是[  ] 苗龄                 否[  ]  实际苗龄：    

	定量指标核验

项目：地径[  ] 苗高[  ] 胸径[  ] 冠幅[  ] 枝下高[  ] 分枝数[  ] 根系长度[  ] 根幅[  ] 综合参考条件[  ]  
大于5 cm长I级侧根数[  ] 土球直径[  ] 容器规格[  ] 运输损伤[  ] 失水状态[  ] 其他[  ]      

	核验结果

定性指标是否符合造林作业设计要求 是[  ]  否[  ] 不符合的指标为：
定量指标是否符合造林作业设计要求 是[  ]  否[  ] 不符合的指标为：

	核验结论

苗批判定：合格[  ] 不合格[  ]  
应退场并补齐的苗木数量：   

	苗木供应单位：
核验单位：                                                              
核验人（签字）：                        
核验时间 ： 


        
表A.2规定了苗木质量核验数据记录表
表 A.2  苗木质量核验数据记录表
   苗批编号        共   页，第   页
	               株号
	地径cm
	胸径cm
	苗高cm
	冠幅cm
	枝下高
cm
	分枝数
	根系长度
cm
	大于5 cm长I级侧根数
	根幅
cm
	土球直径
cm
	容器规格
	综合参考条件
（备注达不到要求的具体条件）
	运输损伤
	失水状态
	每株判定
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	苗批判定
	

	注：应逐一判定并填写合格或不合格；待苗批内所有样苗判定完毕后，应对苗批做出整体判定，并填写苗批判定结果（合格或不合格）。


核验人（签字）：                        
核验时间 ：         


